Таблица. Состояние выхода канала сигнализации модуля 4W01 в зависимости от состояния входа модуля на противоположной стороне канала и настроек инверсии.

| Вход субмодуля (ПРМ) | Инверсия ПРМ | Авария ПРМ | ПРМ | СУВ А в TDM | Инверсия ПРД | ПРД | Авария ПРД | Выход субмодуля (ПРД) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разомкнут | Нет | - | 1 | 1 | Нет | 1 | - | Разомкнут |
| Замкнут | Нет | Авария | 0 | 0 | Нет | 0 | Авария | Замкнут |
| Разомкнут | Да | Авария | 0 | 0 | Нет | 0 | Авария | Замкнут |
| Замкнут | Да | - | 1 | 1 | Нет | 1 | - | Разомкнут |
| Разомкнут | Нет | - | 1 | 1 | Да | 1 | - | Замкнут |
| Замкнут | Нет | Авария | 0 | 0 | Да | 0 | Авария | Разомкнут |
| Разомкнут | Да | Авария | 0 | 0 | Да | 0 | Авария | Разомкнут |
| Замкнут | Да | - | 1 | 1 | Да | 1 | - | Замкнут |

Рисунок. Схема передачи сигнализации субмодуля 4W01  
